**1. Kết nối RFID RC522 với**

VCC 3V3

GND GND

RST D3

MISO D6

MOSI D7

SCK D5

SDA D4

**2. Kết nối MQ-2 với ESP8266:**

5V 3V3

GND GND

SIG A0

**3. Kết nối Buzzer với ESP8266:**

+ D8

- GND